{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60A5V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71A5V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","5.00","5.7","6.8"]
["","Max.","","كيلوواط","","","6.98"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","5.50","7","7.5"]
["","Max.","","كيلوواط","","","7.66"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.27","3.43","2.95"]
["","عامل الأداء","","","3.74","3.63","3.49"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","765","831","1153"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","C"]
["","","تدفئة","","A","A","B"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","5.00","5.7","6.8"]
["","SEER","","","5.65","5.74","5.35"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","310","347","445"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","4.40","4.6","6"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.00","4","3.8"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","كيلوواط","3.73","4","4.83"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","1538","1610","2209"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]