{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA100A2VEB / AZQS100B8V1B","ADEA125A2VEB / AZQS125B8V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","9.50","12.10"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.10","4.83"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","652","1,504"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","9.50","12.10"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","7.60","7.93"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.50"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,793","3,167"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","2.27"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","10.80","13.50"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]