{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-N / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25N2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25N2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35N2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM35N2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM50N2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70"]
["","Max.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00","6.00"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40","5.00"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","285","285","416","416","725"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.39","4.39","4.09","4.09","3.45"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","4.04","4.04","3.79"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20","7.70"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]