{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimensions","Unit","","الارتفاع","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","العرض","mm","900","940","940","940"]
["","","","العمق","mm","320","320","320","320"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressor","Type","","","","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor","Hermetically sealed swing compressor"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Ambient","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["مستوى قوة الصوت","التبريد","","","ديسيبل أمبير","64","70.0","71.0","70.0"]
["","التدفئة","","","ديسيبل أمبير","","70.0","71.0","70.0"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","ديسيبل أمبير","48","53","54","53"]
["","Heating","","Nom.","ديسيبل أمبير","50","57","58","54"]
["","Night quiet mode","","Level 1","ديسيبل أمبير","43","49","49","49"]
["Refrigerant","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","السعة","","","كغ","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","النظام","مكافئ","م","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","بدون شحن","م","30","30","30","30"]
["","Additional refrigerant charge","","","kg/m","See installation manual","See installation manual","See installation manual","See installation manual"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","م","","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","أغلفة برباط","","","","2"]
["","دليل التركيب","","","","1"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Current - 50Hz","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Notes","","","","","(1) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(1) - للتركيبات مع الوحدات الداخلية FCAG~AVEB","(1) - للتركيبات مع الوحدات الداخلية FCAG~AVEB","(1) - للتركيبات مع الوحدات الداخلية FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN/IEC 61000-3-12: يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على إنتاج التيارات التوافقية بواسطة جهاز موصول بأجهزة الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل >16 آمبير و≤75 آمبير لكل طور","(2) - EN / IEC 61000-3-12: \nالمعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور.","(2) - EN / IEC 61000-3-12: \nالمعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور.","(2) - EN / IEC 61000-3-12: \nالمعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور."]
["","","","","","(3) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","(4) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(4) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(4) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(4) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(5) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(5) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(5) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","","","(6) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(6) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير","(6) - المواصفة EN/IEC 61000-3-11: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيارات المقدرة أقل أو تساوي 75 أمبير"]