{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB / ERLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3","EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3","EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3","EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3","EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3","EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAV3","EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAV3","EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAV3","EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAV3","EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAV3","EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAV3"]
["تسخين الماء الحار المنزلي","عام","","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","L","XL","L","","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","المناخ المعتدل","","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","A","A","A","","","A","A","A","A","A","A"]
["COP","","","","","5.04 (1), 3.58 (2)","4.74 (1), 3.56 (2)","4.74 (1), 3.56 (2)","4.45, 3.42","4.45, 3.42","4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4)","4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4)","4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4)","4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4)","4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)","4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)"]
["Heating capacity","Nom.","","","كيلوواط","4.40 (1), 4.03 (2)","6.00 (1), 5.67 (2)","6.00 (1), 5.67 (2)","","","11.2 (1), 11.0 (2)","11.2 (1), 11.0 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)","16.0 (1), 15.2 (2)","16.0 (1), 15.2 (2)"]
["","Min.","","","كيلوواط","1.80 (1)","1.80 (1)","1.80 (1)"]
["","Max.","","","كيلوواط","5.12 (1), 4.90 (2)","8.35 (1), 7.95 (2)","8.35 (1), 7.95 (2)","","","8.60 (3), 8.60 (4)","8.60 (3), 8.60 (4)","10.6 (3), 10.8 (4)","10.6 (3), 10.8 (4)","11.4 (3), 10.9 (4)","11.4 (3), 10.9 (4)"]
["Power input","Heating","","Max.","كيلوواط","","","","","","3.13 (3), 4.10 (4)","3.13 (3), 4.10 (4)","4.00 (3), 5.19 (4)","4.00 (3), 5.19 (4)","4.32 (3), 5.22 (4)","4.32 (3), 5.22 (4)"]
["","","","Nom.","كيلوواط","0.870 (1), 1.13 (2)","1.27 (1), 1.59 (2)","1.27 (1), 1.59 (2)","","","2.43 (1), 3.10 (2)","2.43 (1), 3.10 (2)","3.37 (1), 4.10 (2)","3.37 (1), 4.10 (2)","3.76 (1), 4.66 (2)","3.76 (1), 4.66 (2)"]
["Notes","","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية"]
["","","","","","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(4) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(4) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية"]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","","","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","","","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","","","","","","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]
["Heating capacity","Min.","","","كيلوواط","","","","1.80","1.80"]
["","Nom.","","","كيلوواط","","","","7.40, 6.89","7.40, 6.89"]
["","Max.","","","كيلوواط","","","","10.0, 9.53","10.0, 9.53"]
["Power input","Heating","","Nom.","كيلوواط","","","","1.66, 2.01","1.66, 2.01"]
["تسخين الماء المنزلي","عام","","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","","","","XL","L"]
["","المناخ المعتدل","","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","","","","A","A"]
["تدفئة المساحة","معدل مخرج الماء المناخي 55°مئوية","عام","SCOP","","","","","3.20","3.20"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","","","","A++","A++"]
["","معدل مخرج الماء المناخي 35°مئوية","عام","SCOP","","","","","4.35","4.35"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","","","","A++","A++"]