{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)","","13.4 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.58","6.43","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42","","8.18"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","362","370","370","362","388","518","518","","982"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","","13.4"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.10","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01","","4.52"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","1,567","1,605","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723","","2,946"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.27","","","","","3.24"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","1,040","","","","","1,466"]
["","عامل الأداء","","","3.42","","","","","3.17"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","","","","A"]
["","","تدفئة","","B","","","","","D"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)","","15.5 (2)"]
["Notes","","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","","","","","","","","9.50","","13.4"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","","","","","","","","10.8","","15.5"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","","","","9.50","","13.4"]
["","SEER","","","","","","","","","","8.57","","8.18"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","","","","388","","982"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","","","","7.80","","9.52"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","","4.63","","4.52"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","","","","2359","","2946"]