{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA71A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.10","5.84","5.10","5.61","5.10","4.80","5.47","4.80","4.80","5.23"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","467","408","652","593","652","875","768","875","875","1,537"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A","A+","A","B","A","B","B"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.00","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.01","3.80","4.15","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.81"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A","A+","A","A","A+","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,211","2,095","2,800","2,564","2,800","2,800","2,653","2,800","2,800","4,255"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","991","1,552","1,418","","1,974","1,858","2,041","2,120"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.15","3.43","3.06","3.35","3.28","3.04","3.23","2.94","2.83","2.28"]
["","عامل الأداء","","","","3.92","3.30","3.67","","3.35","3.63","3.30","3.26","3.40"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","B","A","","B","A","C","C"]
["","","تدفئة","","","A","C","A","","C","A","C","C"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","","7.50","10.80","10.80","","13.50","13.50","13.50","13.50","15.50"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]