{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B","FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B (Archived)","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7V1B (Archived)"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.43","6.19"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","438","385"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.80","6.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.82","4.01"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","1,649","1,571"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG125M7V1B","RZASG140M7V1B","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","","","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","","","13.5","15.5","10.8","10.8"]
["تبريد المساحة","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","8.59","9.67","5.31","5.38"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","845","832","626","618"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","6.00","7.80","6.00","6.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","5.09","5.62","3.80","3.80"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","1650","1943","2211","2211"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A","A"]