{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG71L3V1B","FBQ100D2VEB / RZQSG100L9V1B","FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L9V1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L9V1B","FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L9V1B","FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L9V1B","FBQ125D2VEB / RZQSG125L9V1B","FBQ140D2VEB / RZQSG140L9V1B","FBQ71D2VEB / RZQSG71L3V1B (Archived)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.10","5.61","5.10","5.10","4.80","4.80","5.47"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","467","593","652","652","875","875","768"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A","A","B","B","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.15","3.80","3.80","3.80","3.80","4.01"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A","A","A","A","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,211","2,564","2,800","2,800","2,800","2,800","2,653"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","9.5 (2)","","","","","12.0 (2)","13.4 (2)"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","1,418","","","","","1,858"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.35 (1)","","","","","3.23 (1)","3.06 (1)"]
["","عامل الأداء","","","","3.67 (1)","","","","","3.63 (1)","3.40 (1)"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","A","","","","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","10.80 (2)","","","","","13.50 (2)","15.50 (2)"]
["Notes","","","","","(3) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","","","","","(3) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC"]
["","","","","","(4) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","","","","","(4) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825"]
["","","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","RZQSG71L3V1"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","","","","","6.8"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.5"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","3.30"]
["","عامل الأداء","","","","","","","","","","","3.81"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","","","","","1030"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","","","","","","","","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","","","","","5.84"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","408"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","","","4.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","2049"]