{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":17,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG71M2V1B","FCAG71BVEB / RZASG71M2V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7V1B","FCAG125BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZASG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG140BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG140M7V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZASG140M7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","6.80","6.80","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","7.05","6.47","","","5.76","9.47","","","11.6","6.53"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","338","368","","","1,261","767","","","694","1,231"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","4.50","4.50","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.31","4.10","","","4.05","4.65","","","5.49","4.31"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","1,462","1,537","","","2,074","1,807","","","1,989","2,534"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","9.5","","","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","10.8","","","10.8","10.8","","","13.5","13.5","","","15.5","15.5"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","9.5","","","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.55","","","7.22","6.80","","","7.13","6.74","","","8.66","8.20"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","507","","","461","489","","","1018","1077","","","928","980"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","","","A+","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6","","","6.00","6.00","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.17","","","4.07","3.90","","","4.59","4.30","","","4.75","4.60"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2016","","","2064","2154","","","1830","1954","","","2299","2376"]
["Notes","","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]