{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB","FCAHG100GVEB","FCAHG125GVEB","FCAHG140GVEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","ديسيبل أمبير","36","44","45","45"]
["","","متوسط","ديسيبل أمبير","33","39","40","41"]
["","","Low","ديسيبل أمبير","29","33","35","37"]
["","Cooling","متوسط","ديسيبل أمبير","33","39","40","41"]
["","","Low","ديسيبل أمبير","29","33","35","37"]
["","","High","ديسيبل أمبير","36","44","45","45"]
["Standard Accessories","دليل التشغيل","","","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب","","","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","1","1","1","1"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","4","4","4","4"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","2","2","2","2"]
["","لباد مانع للتسريب","","","4","4","4","4"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","1","1","1","1"]
["","مشابك","","","1","1","1","1"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Cooling capacity","Total capacity","Nom.","كيلوواط","","","12.10","13.40"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["لوحة ديكور 4","الأبعاد","العمق","mm","50","50","50","50"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","","الارتفاع","mm","950","950","950","950"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","اللون","","","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف"]
["","الوزن","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","التبريد","","ديسيبل أمبير","53","61","61","61"]
["","التدفئة","","ديسيبل أمبير","53","61","61","61"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","840","840","840","840"]
["","","العمق","mm","840","840","840","840"]
["","","الارتفاع","mm","288","288","288","288"]
["الغلاف","المادة","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الوزن","الوحدة","","kg","25","25","25","25"]
["لوحة ديكور","الوزن","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","الأبعاد","الارتفاع","mm","50","50","50","50"]
["","","العمق","mm","950","950","950","950"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950"]
["","اللون","","","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف"]
["Heating capacity","الاستطاعة الإجمالية","الإسمي","كيلوواط","","","13.5","15.5"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","هرتز","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","فولت","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي."]
["","","","","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية"]