{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZAG71M7Y1B","FCAHG71HVEB / RZAG71M7Y1B","FCAHG100HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG140HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZAG100M7Y1B","FCAHG125HVEB / RZAG125M7Y1B","FCAHG140HVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","7.05","7.72","7.35","7.93","10.2","8.02","7.93"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","338","308","452","419","325","905","1,014"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A+++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","4.70","4.70","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.61","4.81","4.70","5.30","4.53","4.44"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A++","A++","A++","A+++"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1,567","1,427","2,771","2,836","2,515","2,942","3,002"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m."]
["","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - See separate drawing for electrical data","","","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - See separate drawing for electrical data"]