{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L9V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.91","6.91","7.00","5.10","7.00","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","345","345","475","652","475","636","636","824","1,191"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A","A++","A++","A++","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","3.80","4.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A++","A","A++","A++","A++","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,344","2,344","3,296","4,164","3,296","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.09","4.09","4.42","3.75","4.42","3.94","3.94","3.61","3.18"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","831","","","1,075","1,523"]
["","عامل الأداء","","","","4.80","","","4.99","4.40","","","4.12"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","","A","A"]
["","","تدفئة","","","A","","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","","7.50","","","10.80","13.50","","","15.50"]
["Notes","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["تبريد المساحة","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]