{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK","FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK","FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK","FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.70","5.50"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","418","605"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.80","9.50"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,216","2,762"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","1,093","1,480","1,952","2,313"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.11","3.21","3.10","2.81"]
["","عامل الأداء","","","3.61","3.50","3.41","3.30"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","B","A","B","C"]
["","","تدفئة","","A","B","B","C"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Notes","","","","(1) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(3) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - See separate drawing for electrical data","(5) - See separate drawing for electrical data","(5) - See separate drawing for electrical data"]
["","","","","","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]