{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L7V1B","FCQG71FVEB / RZQG71L7V1B","FCQG71FVEB / RZQG71L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG100FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG125FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","6.8","6.8","","9.5","","","9.5","","","12.0","","","","12.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.30","5.81","5.81","4.30","5.99","4.30","4.30","5.99","4.30","4.30","5.69","4.30","4.30","4.30","5.69","4.30","4.30","4.30"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","554","409.639","409.639","554","555.092","773.256","773.256","555.092","773.256","773.256","739","976.744","976.744","976.744","739","976.744","976.744","976.744"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","C","A+","A+","C","A+","C","C","A+","C","C","A+","C","C","C","A+","C","C","C"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.00","6.33","6.33","6.00","11.30","10.20","10.20","11.30","10.20","10.20","12.66","12.71","12.71","12.71","12.66","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.40","4.13","4.13","3.40","3.93","3.80","3.80","3.93","3.80","3.80","3.84","3.40","3.40","3.40","3.84","3.40","3.40","3.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,472","2,145.763","2,145.763","2,472","4,027","3,757","3,757","4,027","3,757","3,757","4,617","5,232","5,232","5,232","4,617","5,232","5,232","5,232"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","1,005","1,005","","1,225","","","1,225","","","1,610","","","","1,610"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.39","3.39","","3.87","","","3.87","","","3.73","","","","3.73"]
["","عامل الأداء","","","","3.97","3.97","","4.15","","","4.15","","","3.63","","","","3.63"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","A","","A","","","A","","","A","","","","A"]
["","","تدفئة","","","A","A","","A","","","A","","","A","","","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","7.5","7.5","","10.8","","","10.8","","","13.5","","","","13.5"]
["Notes","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]