{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Low","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Cooling","Low","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","High","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standard Accessories","Operation manual","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Installation manual","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","خرطوم الصرف","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","مسامير لولبية","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","دليل التركيب","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","لباد مانع للتسريب","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف"]
["","مشابك","","","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["لوحة ديكور 4","الأبعاد","العمق","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","الارتفاع","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","اللون","","","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)"]
["","الوزن","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","التدفئة","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","العمق","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","الارتفاع","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["الغلاف","المادة","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الوزن","الوحدة","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["لوحة ديكور","الوزن","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق"]
["","الأبعاد","الارتفاع","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","اللون","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","الاسم","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates."]
["","","","","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي."]