{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":115,"n_cols":9,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Sound pressure level","Heating","","High","ديسيبل أمبير","","44","45","45"]
["","","","Nom.","ديسيبل أمبير","","39","40","41"]
["","","","Low","ديسيبل أمبير","","33","35","37"]
["","Cooling","","Low","ديسيبل أمبير","","33","35","37"]
["","","","High","ديسيبل أمبير","","44","45","45"]
["","","","Nom.","ديسيبل أمبير","","39","40","41"]
["Standard Accessories","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","خرطوم الصرف","","","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","مسامير لولبية","","","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","دليل التركيب","","","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","","2","2","2"]
["","لباد مانع للتسريب","","","","","4","4","4"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","","","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف"]
["","مشابك","","","","","مشابك","مشابك","مشابك"]
["أنظمة التحكم","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["لوحة ديكور 4","الأبعاد","","العمق","mm","","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","","950","950","950"]
["","","","الارتفاع","mm","","950","950","950"]
["","الطراز","","","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","اللون","","","","","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)"]
["","الوزن","","","كغ","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","التبريد","","","ديسيبل أمبير","","61","61","61"]
["","التدفئة","","","ديسيبل أمبير","","61","61","61"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","","840","840","840"]
["","","","الارتفاع","mm","","288","288","288"]
["الغلاف","المادة","","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","","26","26","26"]
["لوحة ديكور","الوزن","","","كغ","","10.3","10.3","10.3"]
["","الطراز","","","","","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","","130","130","130"]
["","","","العمق","mm","","950","950","950"]
["","","","العرض","mm","","950","950","950"]
["","اللون","","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Power supply","الطور","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","هرتز","","50","50","50"]
["","الاسم","","","","","VE","VE","VE"]
["","Voltage","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates.","(1) - The sound power level is an absolute value indicating the power which a sound source generates."]
["","","","","","","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي."]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","288"]
["","","","العرض","mm","840"]
["","","","العمق","mm","840"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","25"]
["Fan","Air flow rate","التبريد","High","م³/دقيقة","21.2"]
["","","","Nom.","م³/دقيقة","16.7"]
["","","","Low","م³/دقيقة","12.2"]
["","","التدفئة","High","م³/دقيقة","21.2"]
["","","","Nom.","م³/دقيقة","16.7"]
["","","","Low","م³/دقيقة","12.2"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","ديسيبل أمبير","53"]
["","التدفئة","","","ديسيبل أمبير","53"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","ديسيبل أمبير","36"]
["","","","Nom.","ديسيبل أمبير","33"]
["","","","Low","ديسيبل أمبير","29"]
["","Heating","","High","ديسيبل أمبير","36"]
["","","","Nom.","ديسيبل أمبير","33"]
["","","","Low","ديسيبل أمبير","29"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","130"]
["","","","العرض","mm","950"]
["","","","العمق","mm","950"]
["","الوزن","","","كغ","10.3"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYCQ140D7GW1 - لوحة تنظيف تلقائي"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","130"]
["","","","العرض","mm","950"]
["","","","العمق","mm","950"]
["","الوزن","","","كغ","10.3"]
["لوحة ديكور 3","الطراز","","","","BYCQ140D7W1W - أبيض بالكامل"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50"]
["","","","العرض","mm","950"]
["","","","العمق","mm","950"]
["","الوزن","","","كغ","5.4"]
["لوحة ديكور 4","الطراز","","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","950"]
["","","","العرض","mm","950"]
["","","","العمق","mm","50"]
["","الوزن","","","كغ","5.4"]
["أنظمة التحكم","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE"]
["","الطور","","","","1~"]
["Power supply","Power supply-=-Frequency","","Frequency","","50"]
["","Power supply-=-Voltage","","Voltage","","220-240"]