{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L9V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L9V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG71L9V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG100L9V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG100L9V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG100L9V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG100L9V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZQG125L9V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG125L9V1B","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZQG125L9V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.80","4.80","4.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","496","496","496","652","652","652","652","824","824","824"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","B","B","B","A","A","A","A","A","A","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.00","6.00","6.00","11.30","10.74","10.74","11.30","11.30","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,211","2,211","2,211","4,164","3,957","3,957","4,164","4,164","4,683","4,683"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.06","3.06","3.06","3.78","3.38","3.38","3.78","3.05","3.48","3.20"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]