{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B","FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B","FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","3.0","3.8","5.3"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.4 (2)","3.4 (2)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","Drain","OD","mm","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","323","530","825"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.72 (1)","3.21 (1)","3.03 (1)"]
["","عامل الأداء","","","3.90 (1)","3.39 (1)","3.10 (1)"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","B"]
["","","تدفئة","","A","C","D"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","3.2 (3)","4.0 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","كيلوواط","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","4.5","5.0","6.0"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m"]
["","","","","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m"]
["","","","","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]