{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","9.50 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["تبريد المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","434","335","332","326","440","473","404"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","9.50","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","7.80","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,677","1,559","1,633","1,574","2,460","2,619","2,516"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","10.8 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","7.66","7.11","7.17","7.31","7.56","7.03","8.23"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","SCOP/A","","","4.08","4.22","4.03","4.18","4.44","4.17","4.34"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]