{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","2.50","3.40"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","3.20","4.20"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","273","446"]
["","عامل الأداء","","","3.90","3.50"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.57","3.81"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","B"]
["تبريد المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","186"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","3.40"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","1,058"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","3.10"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++"]
["","SEER","","","","6.38"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.10"]