{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":17,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N7Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG125N2Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG125N2Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG125N7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG125N7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","7.17","6.84","7.17","6.84","","8.23","8.23","7.66","7.66","9.30","7.88"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","332","348","332","348","","404","404","434","434","780","921"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","","A++","A++","A++","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.18","4.03","4.18","","4.34","4.34","4.18","4.18","4.25","3.92"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","","A+","A+","A+","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1,633","1,574","1,633","1,574","","2,516","2,516","2,613","2,613","3,134","3,403"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","6.80 (1)","","","","","","","12.1 (1)","12.1 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","7.50 (2)","","","","","","","13.5 (2)","13.5 (2)"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","6.80","","","","","","","12.1","12.1"]
["","SEER","","","","","","","7.11","","","","","","","9.3","7.88"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","335","","","","","","","780","921"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","4.70","","","","","","","9.52","9.52"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","3.74","","","","","","","4.25","3.92"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","1759","","","","","","","3134","3403"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","","A+++ ~ D"]