{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG100MUY","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG100MUY","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG125MUY","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG125MUY","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZASG125MUY","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZASG140MUY","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZASG140MUY"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","9.5","9.5","12.1 (1)","12.1 (1)","11.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","9.5","9.5","12.1","12.1","11.4","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.24","5.49","6.9","6.29","5.3","8.49","6.99"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","533","606","1052","1154","753","947","1150"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6","6","6","6","6","7.8","7"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","3.82","3.9","4.34","4.39","3.8","4.79","4.31"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2199","2154","1936","1914","2211","2281","2273"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]