{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","3.40","5.00","5.70"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.24","5.92","6.08"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","191","295","328"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","3.40","5.00","5.70"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A+","A+"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","3.10","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.43","3.86","3.87"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","979","1,578","1,704"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","456","780","867"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.73","3.21","3.29"]
["","عامل الأداء","","","4.08","3.35","3.32"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","B","A"]
["","","تدفئة","","A","C","C"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","4.00","6.00","7.20"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]