{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","7.33","5.95"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","325","400"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A+"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","1,438","1,616"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26,6‏° مئوية CDB، و19,4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48°CDB [وحدة حرارية/ساعة/واط]","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","9.50","9.50"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A++","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","458","574"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A+","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","2090","2143"]