{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ71CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ71CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ100CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ100CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","","6.8","","6.8","9.5","","","9.5","","","12.0","","","","","","12.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.30","5.85","4.30","5.85","5.69","4.30","4.30","5.69","4.30","4.30","5.21","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30","5.21","4.30"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","554","406.838","554","407","584.358","773.256","773.256","584","773.256","773.256","806.142","976.744","976.744","976.744","976.744","976.744","806.142","976.744"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","C","A+","C","A+","A+","C","C","A+","C","C","A","C","C","C","C","C","A","C"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.00","7.60","6.00","7.60","11.30","10.20","10.20","11.30","10.20","10.20","14.13","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71","14.13","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.95","3.40","3.95","4.30","3.80","3.80","4.30","3.80","3.80","4.23","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","4.23","3.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A","A","A","A+","A","A","A+","A","A","A+","A","A","A","A","A","A+","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,472","2,692","2,472","2,692","3,681","3,757","3,757","3,681","3,757","3,757","4,676.596","5,232","5,232","5,232","5,232","5,232","4,676.596","5,232"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","890","","890","1,245","","","1,245","","","1,790","","","","","","1,790"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.82","","3.82","4.13","","","4.13","","","3.52","","","","","","3.52"]
["","عامل الأداء","","","","4.13","","4.13","4.42","","","4.42","","","3.89","","","","","","3.89"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","A","A","","","A","","","A","","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","A","","A","A","","","A","","","A","","","","","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","","7.5","","7.5","10.8","","","10.8","","","13.5","","","","","","13.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]