{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZA250D7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["تبريد المساحة","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","19.0","19.0","22.0"]
["","SEER","","","7.85","7.01","7.42"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","1,453","1,626","1,779"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","11.2","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","3.82","3.90","3.90"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","4,099","4,021","4,344"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]