{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF71F2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71F2V1B / RXF71A5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF71A2V1B","RXF71A5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","7.1","7.1"]
["","Max.","","kW","7.3","7.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","8.2","8.2"]
["","Max.","","kW","9","9"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","2.56","2.56"]
["","عامل الأداء","","","3.15","3.15"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","1387","1387"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","E","E"]
["","","تدفئة","","D","D"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","7.1","7.1"]
["","SEER","","","5.15","5.15"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","483","483"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.2","6.2"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","3.81","3.81"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","5.02","5.02"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2278","2278"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]