{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60F2V1B / RXF60B2V1B","FTXF60F2V1B / RXF60B5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF60B2V1B","RXF60B5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6","6"]
["","Max.","","kW","7","7"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.4","6.4"]
["","Max.","","kW","8","8"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.25","3.25"]
["","عامل الأداء","","","3.93","3.93"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","923","923"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6","6"]
["","SEER","","","6.15","6.15"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","342","342"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","4.8","4.8"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.06","4.06"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","4.24","4.24"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1653","1653"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]