{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R2V1B / RXM25A5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25A5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35A5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35A5V1B9","FTXM50R2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.5","2.5","3.4","3.4","5"]
["","Max.","","كيلوواط","3.2","3.2","4","4","6"]
["Heating capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.8","2.8","4","4","5.8"]
["","Max.","","كيلوواط","4.7","4.7","5.2","5.2","7.7"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.5","4.5","4.23","4.23","3.68"]
["","عامل الأداء","","","5","5","4.04","4.04","4"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","278","278","402","402","679"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","2.5","2.5","3.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.65","8.65","8.65","8.65","7.41"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","101","101","137","137","236"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","2.4","2.4","2.5","2.5","4.6"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","5.1","5.1","5.1","5.1","4.71"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","كيلوواط","2.3","2.3","2.35","2.35","3.85"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","659","659","686","686","1368"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]