{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20N5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25N5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35N5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","كيلوواط","2","2.5","3.5"]
["","Max.","","كيلوواط","2.6","3","4"]
["Heating capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.5","3","4"]
["","Max.","","كيلوواط","3.5","4","4.8"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.75","3.75","3.48"]
["","عامل الأداء","","","4.77","4.36","4.02"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","2","2.5","3.5"]
["","SEER","","","7.2","7.2","7.2"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","97","121","170"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","2.2","2.4","2.8"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","كيلوواط","1.99","2.09","2.35"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","663","728","845"]
["Notes","","","","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]