{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","286","286","286","286"]
["","","","العرض","mm","770","770","770","770"]
["","","","العمق","mm","225","225","225","225"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","9","9","9","9"]
["Fan","Air flow rate","التبريد","High","m³/min","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["Fan","Air flow rate","التبريد","Low","m³/min","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","التدفئة","High","m³/min","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","8.6","9","9.5","8.6"]
["Fan","Air flow rate","التدفئة","Low","m³/min","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Silent operation","m³/min","5","5.1","7.4","5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","55","58","59","55"]
["","التدفئة","","","dBA","55","58","61","55"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","40","43","46","39"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","33","34","39","33"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","26","27","34","25"]
["","","","Silent operation","dBA","19","20","27","19"]
["","Heating","","High","dBA","40","40","44","39"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","34","35","38","34"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","28","29","33","28"]
["","","","Silent operation","dBA","21","21","30","21"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","التصريف","","","","18","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)"]
["","","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]