{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA71AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA100AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.23","6.23","5.61","5.61","5.61","5.61","5.89"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","232.61"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","383","383","593","593","749","749","1,365"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A+","A+","A+","A+"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.33","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.20","3.87","3.87","3.88"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,189","2,189","3,767","3,767","4,088","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","1,009","","1,247","1,869"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.37","3.37","3.81","3.81","3.21","3.21","2.79"]
["","عامل الأداء","","","","3.64","","4.14","3.70","","3.61"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","A","A"]
["","","تدفئة","","","A","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","","7.50","","10.80","13.50","","15.50"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]