{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.5 (2)","2.5 (3)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","عامل الأداء","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","3.4 (3)","3.4 (4)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 24‏° مئوية للحوجلة الرطبة","(4) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 24‏° مئوية للحوجلة الرطبة","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 24‏° مئوية للحوجلة الرطبة","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - 220 فولت","(5) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220 فولت","(5) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220 فولت"]
["","","","","(6) - 230 فولت","(6) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230 فولت","(6) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230 فولت"]
["","","","","(7) - 240 فولت","(7) - 220 فولت","(7) - 220 فولت","(7) - 240 فولت","(7) - 220 فولت","(7) - 240 فولت"]
["","","","","(8) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected.","(8) - 230 فولت","(8) - 230 فولت","(8) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected.","(8) - 230 فولت","(8) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected."]
["","","","","(9) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(9) - 240 فولت","(9) - 240 فولت","(9) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(9) - 240 فولت","(9) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","(10) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected.","(10) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected.","","(10) - When connected with multi-system outdoor unit, refer to the specifications of the multi outdoor unit to be connected."]
["","","","","","(11) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(11) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(11) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]