{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلو واط","1.3","1.4","1.7"]
["","Nom.","","كيلو واط","2.5","3.5","5.0"]
["","Max.","","كيلو واط","3.0","3.8","5.6"]
["Heating capacity","Min.","","كيلو واط","1.3","1.4","1.7"]
["","Nom.","","كيلو واط","3.4","4.5","5.8"]
["","Max.","","كيلو واط","4.5","5.0","8.1"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.63","3.72","3.31"]
["","عامل الأداء","","","4.42","3.75","3.69"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","270","470","755"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A"]
["وصلات الأنابيب","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","سائل","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","2.50","3.50","5.00"]
["","SEER","","","6.53","6.48","5.41"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","134","189","324"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","2.80","3.10","4.60"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.65","4.00","4.18"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","842","1087","1543"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 19‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة درجة الحرارة الخارجية 35‏‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة، 24‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة."]