{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXLG25M","RXLG35M"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.2","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","5.1","5.6"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.0","1.1"]
["","Nom.","","kW","4.5","5.6"]
["","Max.","","kW","6.5, 3.5","7.0, 4.0"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.52","3.43"]
["","عامل الأداء","","","3.88","3.61"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","355","510"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["Piping connections","Drain","OD","mm","18","18"]
["وصلات الأنابيب","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5"]
["","سائل","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.50","3.50"]
["","SEER","","","6.99","6.59"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","131","186"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","3.00","3.40"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.25","4.01"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","988","1187"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(3) - 220 فولت","(3) - 220 فولت"]
["","","","","(4) - 230 فولت","(4) - 230 فولت"]
["","","","","(5) - 240 فولت","(5) - 240 فولت"]
["","","","","(6) - للحصول على الحد الأدنى المقدّر من استطاعة التدفئة يتم ضبط مروحة الوحدة الداخلية إلى العتبة SL","(6) - للحصول على الحد الأدنى المقدّر من استطاعة التدفئة يتم ضبط مروحة الوحدة الداخلية إلى العتبة SL"]
["","","","","(7) - استطاعة التدفئة الأعظمية عند درجة حرارة خارجية -15° مئوية","(7) - استطاعة التدفئة الأعظمية عند درجة حرارة خارجية -15° مئوية"]