{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","كيلوواط","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","كيلوواط","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["طاقة الدخل - 50 هرتز","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","كيلوواط","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","كيلوواط","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","العرض","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء - 50 هرتز","التبريد","عند سرعة مروحة عالية","م³/دقيقة","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","م³/دقيقة","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["مستوى قوة الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["مستوى ضغط الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","ديسيبل أمبير","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","ديسيبل أمبير","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","ديسيبل أمبير","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","ديسيبل أمبير","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","غاز","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","كغ","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","كغ","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["لوحة ديكور 3","الطراز","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","كغ","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["مرشح هواء","النوع","","","","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","هرتز","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","فولت","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","آمبير","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع."]
["","","","","","","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع."]
["","","","","","","","","","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة."]
["","","","","","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة."]
["","","","","","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","","","","","(5) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(5) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(5) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","","","","","(6) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(6) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(6) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(8) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(8) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية"]
["","","","","","","","","","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140E2W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140E2W1B: لوحة قياسية سوداء اللون مع شبكات تهوية سوداء اللون.","(10) - BYCQ140E2W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140E2W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140E2W1B: لوحة قياسية سوداء اللون مع شبكات تهوية سوداء اللون.","(10) - BYCQ140E2W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140E2W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكات تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140E2W1B: لوحة قياسية سوداء اللون مع شبكات تهوية سوداء اللون."]
["","","","","","","","","","(11) - تتضمن اللوحة BYCQ140E2W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140E2W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(11) - تتضمن اللوحة BYCQ140E2W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140E2W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(11) - تتضمن اللوحة BYCQ140E2W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140E2W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","","","","","","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]