{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["الغلاف","اللون","","","","رمادي معدني","رمادي معدني"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","705","705"]
["","","","العرض","mm","600","600"]
["","","","العمق","mm","695","695"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","92","147"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-134a","R-134a"]
["","السعة","","","kg","2","2.6"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","25","25"]
["","","","Max.","درجة مئوية","80.0","80.0"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","3~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","380-415"]
["التيار","الفواصم المنصوح بها","","","A","20","16"]
["Notes","","","","","(1) - EW‏ 40‏° مئوية؛ LW‏ 45‏° مئوية؛ Dt‏ 5‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية الحوجلة الجافة/6‏° مئوية الحوجلة الرطبة","(1) - EW‏ 40‏° مئوية؛ LW‏ 45‏° مئوية؛ Dt‏ 5‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية الحوجلة الجافة/6‏° مئوية الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","(2) - بالنسبة للماء Dt‏ 5‏° مئوية","(2) - بالنسبة للماء Dt‏ 10‏° مئوية"]
["","","","","","(3) - مستويات الصوت مقاسة عند: EW‏ 55‏° مئوية؛ LW‏ 65‏° مئوية","(3) - مستويات الصوت مقاسة عند: EW‏ 55‏° مئوية؛ LW‏ 65‏° مئوية"]
["","","","","","(4) - مستويات الصوت مقاسة عند: EW‏ 70‏° مئوية؛ LW‏ 80‏° مئوية","(4) - مستويات الصوت مقاسة عند: EW‏ 70‏° مئوية؛ LW‏ 80‏° مئوية"]
["","","","","","(5) - إعداد الحقل","(5) - إعداد الحقل"]
["","","","","","(6) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax","(6) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-11‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية ممانعتها Zsys (ممانعة النظام) ≤ Zmax"]
["","","","","","(7) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيار المقنن أقل من أو يساوي 75 أمبير","(7) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود تغيرات الجهد وتقلبات الجهد والوميض في أنظمة التغذية العامة للطاقة بالجهد المنخفض للمعدات ذات التيار المقنن أقل من أو يساوي 75 أمبير"]
["","","","","","(8) - Zsys: ممانعة النظام","(8) - Zsys: ممانعة النظام"]
["","","","","","(9) - قوة الماس الكهربائي","(9) - قوة الماس الكهربائي"]