{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B / ARXP20N5V1B","ATXP25N5V1B / ARXP25N5V1B","ATXP35N5V1B / ARXP35N5V1B"]
["Unité extérieure","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Efficacité nominale","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]