{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V / ERHQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ16S18CB3V / ERHQ011BAV3","EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAV3","EHVZ16S18CB3V / ERHQ016BAV3"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","11.2, 10.3","14.0, 13.1","16.0, 15.2"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","2.55, 3.17","3.26, 4.04","3.92, 4.75"]
["COP","","","","","4.39, 3.25","4.29, 3.24","4.08, 3.20"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","L","L","L"]
["","Climat moyen","","Classe","","A","A","A"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","2.86","2.82","2.92"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+","A+","A+"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","2.99","3.23","3.29"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A+","A+"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","(3) - La capacité doit être répartie entre zone principale et zone supplémentaire. Se reporter aux données de PSE pour plus de détails sur la hauteur disponible (kPa).","(3) - La capacité doit être répartie entre zone principale et zone supplémentaire. Se reporter aux données de PSE pour plus de détails sur la hauteur disponible (kPa)."]