{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18CB3V","EHVZ08S18CB3V","EHVZ16S18CB3V"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,732","1,732","1,732"]
["","","","Largeur","mm","600","600","600"]
["","","","Profondeur","mm","728","728","728"]
["Poids","Unité","","","kg","121","122","121"]
["DESP","Catégorie","","","","Art. 3 §3, Voir remarque 1","Catégorie I, Voir remarque 1","Art. 3 §3, Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","42","42","44 (6)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","28","28","30 (7)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15","15","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55","55","55 (9)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 12","Voir remarque 12","Voir remarque 12"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Phase","","1~","1~","1~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230","230"]
["Raccords de câblage","Pour raccordement à l'interface utilisateur","","Quantité","","2","2","2"]
["","","","Remarque","","0,75 mm² à 1,25 mm² (longueur max 500 m)","0,75 mm² à 1,25 mm² (longueur max 500 m)","0,75 mm² à 1,25 mm² (longueur max 500 m)"]
["Remarques","","","","","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(2) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897","(2) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897","(2) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897"]
["","","","","","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(5) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(5) - La pression sonore est mesurée dans une pièce anéchoïque à 1m de l’unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique."]
["","","","","","(6) - 15°C-25 °C: BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(6) - 15°C-25 °C: BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service","(6) - 15°C-25 °C: BUH uniquement, pas de fonctionnement pompe à chaleur = pendant la mise en service"]
["","","","","","(7) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(7) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur","(7) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*"]
["","","","","","","","(8) - Pour les unités extérieures *RLQ*, supérieure à; 55°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur"]
["","","","","","","","(9) - Pour les unités extérieures *RHQ*, supérieure à; 50°C BUH uniquement, sans activation de la pompe à chaleur"]