{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","","","","","","","6.91","6.91","6.75"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","345","345","1,191"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","13.40"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","7.60","7.60","11.78"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","4.54","4.54","4.38"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","2,344","2,344","3,766"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","","","","","831"]
["","EER","","","","","","","","","4.09","4.09","3.18"]
["","COP","","","","","","","","","","4.80","4.12"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","","","","A"]
["","","Chauffage","","","","","","","","","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","","","","","7.50","15.50"]
["Remarques","","","","","","","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","","","","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","","","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]