{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","9.5","12.0","13.4"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","6.70","5.40","6.61"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","497","778","1,215"]
["","Puissance","Pdesign","kW","9.50","12.00","13.40"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","8.03","8.03","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.30","4.10","4.29"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,615","2,742","3,843"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,284","1,923"]
["","EER","","","3.70","3.12","3.11"]
["","COP","","","4.30","3.75","3.61"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","B"]
["","","Chauffage","","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","10.8","13.5","15.5"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]