{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","15.9"]
["","Évacuation","DE","mm","26"]
["Efficacité nominale","EER","","","2.61"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","D"]
["","","Chauffage","","C"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Remarques","","","","(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","(3) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","(4) - La puissance calorifique n'est applicable pour une combinaison avec une unité extérieure de type pompe à chaleur."]
["","","","","(5) - En cas de tuyauterie d'évacuation pour unité extérieure, prévoir un kit de tuyauterie d'évacuation (en option)."]
["","","","","(6) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(7) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(8) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]