{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB98 / RXM35A5V1B9","FHA50AVEB98 / RXM50A5V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","3.4","5"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","4","6"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.73","3.21"]
["","COP","","","4.08","3.35"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","456","779"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A"]
["","","Chauffage","","A","C"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","3.4","5"]
["","SEER","","","6.31","5.92"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","189","295"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","3.1","4.35"]
["","SCOP/A","","","4.48","3.86"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.47","3.85"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","968","1577"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]