{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":22,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A / 3MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20A2V1B / FTXM20A2V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM20A2V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM20A5V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM20A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM20A5V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM20A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM25A2V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM25A2V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A2V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM25A2V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM25A2V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM20A5V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM25A2V1B / FTXM25A2V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM25A2V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM25A5V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A2V1B / 3MXM52A2V1B8","FTXM25A5V1B / FTXM25A5V1B / FTXM35A5V1B / 3MXM52A2V1B8"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Efficacité nominale","EER","","","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76","4.76"]
["","COP","","","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88","4.88"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546","546"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["","SEER","","","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51","8.51"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214","214"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","SCOP/A","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10","4.10"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373","1,373"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]