{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTYN-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTYN20LV1B","FTYN25LV1B","FTYN35LV1B","FTYN50LV1B","FTYN60LV1B"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","","38","40","42","46"]
["","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","","25","27","34","37"]
["","","Bas","dBA","","27","29","36","40"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","31"]
["","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","24","25","27","34","37"]
["","","Très élevé","dBA","37","39","41","44","48"]
["","","Bas","dBA","25","27","29","36","40"]
["","","Haut","dBA","36","38","40","42","46"]
["","","Nom.","dBA","","33","35","39","43"]
["","Rafraîchissement","Nom.","dBA","31","33","35","39","43"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","","19","19","19","19.05","19.05"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","0.65","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["","Chauffage","Nom.","kW","0.56","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","800","800","800","1,065","1,065"]
["","","Profondeur","mm","206","206","206","224","224"]
["","","Hauteur","mm","288","288","288","310","310"]
["Caisson","Couleur","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Poids","Unité","","kg","9","9","9","14","14"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tension","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","(1) - Toutes les unités sont testées et conformes à la norme ISO 5151 (unité non gainable)","(1) - Toutes les unités sont testées et conformes à la norme ISO 5151 (unité non gainable)","(1) - Toutes les unités sont testées et conformes à la norme ISO 5151 (unité non gainable)","(1) - Toutes les unités sont testées et conformes à la norme ISO 5151 (unité non gainable)","(1) - Toutes les unités sont testées et conformes à la norme ISO 5151 (unité non gainable)"]
["","","","","(2) - Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification par le fabricant sans préavis.","(2) - Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification par le fabricant sans préavis.","(2) - Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification par le fabricant sans préavis.","(2) - Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification par le fabricant sans préavis.","(2) - Toutes les caractéristiques techniques sont sujettes à modification par le fabricant sans préavis."]