{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Niveau de pression sonore","Très élevé","","","dBA","","31","31","","","40","45"]
["","Bas","","","dBA","26.0","26","26","26.0","26.0","26","30","30.0"]
["","Haut","","","dBA","31.0","27","27","31.0","40.0","33","39","45.0"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","1","1","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","1","1","Flexible d'évacuation","Flexible d'évacuation","1"]
["","Bride pour flexible de vidange","","","","1","Bride pour flexible de vidange","Bride pour flexible de vidange","1","1","Bride pour flexible de vidange","Bride pour flexible de vidange","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","","8","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","8","8","Rondelle pour attache de suspension","Rondelle pour attache de suspension","8"]
["","Vis","","","","4","Vis","Vis","4","4","Vis","Vis","4"]
["","Guide d'installation","","","","1","Guide d'installation","Guide d'installation","1","1","Guide d'installation","Guide d'installation","1"]
["","Isolation","","","","6","Isolation","Isolation","6","6","Isolation","Isolation","6"]
["","Joint torique","","","","2","Joint torique","Joint torique","2","2","Joint torique","Joint torique","2"]
["Systèmes de contrôle","Wired remote control","","","","","BRC315D7","BRC315D7","","","BRC315D7","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531","","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","36.0","","","38.0","38.0","","","42.0"]
["","Haut","","","dBA","44.0","","","44.0","50.0","","","55.0"]
["Débit d'eau","Chute de pression d'eau","Chauffage","Haut","kPa","7","","","18","30","","","43"]
["","","Rafraîchissement","Haut","kPa","5","","","17","29","","","40"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","DE","mm","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)"]
["","Eau","","Entrée","","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)"]
["","","","Sortie","","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)"]
["Puissance absorbée","Haut","","","kW","0.074","","","0.074","0.090","","","0.118"]
["","Bas","","","kW","0.060","","","0.060","0.055","","","0.062"]
["Température d'eau autorisée","Chauffage","","Max.","°C","50 (5)","","","50 (5)","50 (5)","","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","","5 (5)","5 (5)","","","5 (5)"]
["","Rafraîchissement","","Min.","°C","5 (5)","","","5 (5)","5 (5)","","","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","50 (5)","","","50 (5)","50 (5)","","","50 (5)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profondeur","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Hauteur","mm","285 (4)","285","285","285 (4)","285 (4)","285","285","285 (4)"]
["Poids","Unité","","","kg","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","Haut","m³/h","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C"]
["","","","","","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C"]
["","","","","","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","(3) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","(3) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C"]
["","","","","","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique.","(4) - La hauteur inclut le boîtier électrique."]
["","","","","","(5) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","","","(5) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","(5) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière.","","","(5) - Ne pas laisser d'eau à température inférieure à 5 °C ou supérieure à 50/70 °C pénétrer dans l'unité, au risque d'endommager cette dernière."]